**Torneira para coluna ALPHA II® Dourado (Rosca ½”)**

**INFORMAÇÃO GERAL**

**Aplicações**

* Torneira ALPHA II **Original®**  para montar em coluna com rosca ½”.

**Vantagens**

* Torneira de qualidade superior (Made in Belgium).
* Provavelmente a torneira com maior fiabilidade do mundo.
* Higiénica (circulação livre do líquido sem câmara).
* Tamanho compacto.
* Entregue com manípulo preto.

**Especificidades técnicas**

Rosca : ½”

Matéria : Latão/Inox 304/Zamac.

Peso líquido : 643 gr (1.42lb)

Dimensões: Comprimento : 138 mm

Largura : 46mm

Profundidade : 87mm

Acabamento : Dourado

Outro tipo de revestimento/acabamento, de fixação e de manípulos disponíveis por encomenda.

Garantia : 2 anos.